**Панели вызова видеодомофонной связи**

**ST-DS104C-GR, ST-DS104C-BR**



* **Цветная видеокамера стандартного разрешения с режимом День/Ночь**
* **Погодозащищенный прочный металлический корпус**
* **ИК подсветка**
* **4-х проводная линия связи**
* **Дистанционное управление замком**
* **Регулировки громкости громкоговорителя**
* **Козырек и угловой адаптер в комплекте**
* **Питание от монитора**

Панели вызова видеодомофонной связи ST-DS104C-GR/-BR используются для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по 4-х проводной линии. Панели вызова оснащены камерой стандартного разрешения и ИК подсветкой, автоматически активирующейся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из алюминиевого сплава имеет высокий уровень погодозащищенности. ST-DS104C-GR/-BR совместимы со всеми мониторами видеодомофонной связи Smartec, а также с мониторами сторонних производителей при использовании устройств сопряжения.

**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель:** | **ST-DS104C-GR** | **ST-DS104C-BR** |
| **Цвет:** | Серый | Бронзовый |
| **Камера:** | ¼” CMOS, PAL, 420 ТВЛ, 0.01 лк | |
| **Объектив:** | 3,7 мм, F2.0, 68° | |
| **ИК подсветка** | 60°, эффективное расстояние до 5 м | |
| **Материал:** | Алюминиевый сплав | |
| **Тип монтажа:** | Накладной | |
| **Линия связи с монитором:** | 4-х проводная | |
| **Аудиосвязь:** | Дуплексная | |
| **Реле управления замком:** | НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC) | |
| **Питание:** | 12 В (DC) от монитора, не более 150 мА | |
| **Диапазон рабочих температур:** | От -40 до +50 °С | |
| **Диапазон рабочей влажности:** | 5%**–**95% | |
| **Габариты:** | 122 х 41 х 23 мм | |