**Комплекты монитора и панели вызова высокого разрешения ST-MS607HS-BK, ST-MS607HS-WT**

* **Монитор с поддержкой FHD формата в комплекте панелью вызова**
* **Цветной дисплей 7”**
* **4-х проводная линия связи**
* **Дистанционное управление замком через панель вызова**
* **Встроенный блок питания**



Комплекты монитора и панели вызова видеодомофонной связи высокого разрешения ST-MS607HS-BK и ST-MS607HS-WT используются для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи по 4-х проводной линии. Монитор совместим с любыми панелями вызова Smartec, а также с панелями других производителей – при использовании устройств сопряжения. Он обладает базовыми функциональными возможностями, при этом поддерживает подключение дополнительной видеокамеры.

**Технические характеристики монитора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель:** | **ST-MS607HS-BK** | **ST-MS607HS-WT** |
| **Цвет:** | Черный | Белый |
| **Дисплей:** | 7" |
| **Разрешение:** | 1024 х 600 |
| **Материал лицевой панели:** | Пластик |
| **Панели вызова:** | 2 (CVBS/AHD/FHD) |
| **Дополнительные камеры:** | 2 (CVBS/AHD720P/AHD960P/FHD1080P) |
| **Дополнительные мониторы:** | 4 |
| **Режим записи:** | Нет |
| **Аудиосвязь:** | Дуплексная |
| **Длительность разговора:** | 120 секунд |
| **Питание:** | ~220 В (AC) или 12 В (DC) |
| **Потребляемая мощность:** | 6 Вт |
| **Диапазон рабочих температур:** | От -10 до +50 °С |
| **Диапазон рабочей влажности:** | 5%–95% |
| **Габариты:** | 175 х 131 х 20 мм |

**Технические характеристики панели вызова**

|  |  |
| --- | --- |
| **Камера:**  | 1/3” CMOS |
| **Разрешение:**  | CVBS 600 ТВЛ / AHD 720P / FHD 1080P |
| **Объектив:**  | 2,8 мм, 110° |
| **ИК подсветка:** | 120°, эффективное расстояние до 5 м |
| **Материал:** | Алюминиевый сплав |
| **Реле управления замком:** | НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC) |
| **Питание:** | 12 В (DC) от монитора, не более 150 мА |
| **Диапазон рабочих температур:** | От -40 до +60 °С |
| **Диапазон рабочей влажности:** | 5%–95% |
| **Габариты:** | 122 х 41 х 23 мм |