
**Обогреватель с контроллером для активных инфракрасных датчиков ST-PD001BD-HC**

* **Малые габариты**
* **Контроллер управления обогревателем**
* **Комплект для приемника и передатчика**



Обогреватель с контроллером ST-PD001BD-HC предназначен для расширения диапазона рабочих температур активных инфракрасных датчиков серии ST-PD\*\*\*BD-SC вплоть до -40 ºС.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** | **ST-PD001BD-HC** |
| Питание: | 12 В пост. тока / 200 мА |
| Диапазон рабочих температур: | от -40 до +60 °С без конденсации |
| Диапазон рабочей влажности: | 10%−90% |
| Габариты: | 48 х 20 х 5 мм |