**Комплект монитора и панели вызова**

**ST-MS607S-BK, ST-MS607S-WT**

* **Монитор с дисплеем 7” в комплекте с панелью вызова 600 ТВЛ**
* **Возможность подключения дополнительной камеры**
* **Поддержка режима “Не беспокоить”**
* **4-х проводная линия связи**
* **Дистанционное управление замком через панель вызова**
* **Встроенный блок питания**



Комплекты монитора и панели вызова видеодомофонной связи ST-MS607S-BK и ST-MS607S-WT используются для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи по 4-х проводной линии. Монитор обладает базовыми функциональными возможностями, при этом поддерживает подключение дополнительной видеокамеры.

**Технические характеристики монитора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель:** | **ST-MS607S-BK** | **ST-MS607S-WT** |
| **Цвет:** | Черный | Белый |
| **Дисплей:** | 7" |
| **Разрешение:** | 800 х 480 |
| **Материал лицевой панели:** | Пластик |
| **Панели вызова:** | 1 (CVBS) |
| **Дополнительные камеры:** | 1 (CVBS) |
| **Дополнительные мониторы:** | Нет |
| **Режим записи:** | Нет |
| **Аудиосвязь:** | Дуплексная |
| **Длительность разговора:** | 120 секунд |
| **Питание:** | ~220 В (AC) или 12 В (DC) |
| **Потребляемая мощность:** | 6 Вт |
| **Диапазон рабочих температур:** | От -10 до +50 °С |
| **Диапазон рабочей влажности:** | 5%–95% |
| **Габариты:** | 175 х 131 х 20 мм |

**Технические характеристики панели вызова**

|  |  |
| --- | --- |
| **Камера:**  | 1/3” CMOS |
| **Разрешение:**  | CVBS 600 ТВЛ |
| **Объектив:**  | 3,7 мм, 68° |
| **ИК подсветка:** | 60°, эффективное расстояние до 5 м |
| **Материал:** | Алюминиевый сплав |
| **Реле управления замком:** | НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC) |
| **Питание:** | 12 В (DC) от монитора, не более 150 мА |
| **Диапазон рабочих температур:** | От -40 до +60 °С |
| **Диапазон рабочей влажности:** | 5%–95% |
| **Габариты:** | 122 х 41 х 23 мм |