**Блок бесперебойного питания ST-PS102DIN**



* **Крепление на DIN-рейку**
* **Автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при пропадании сети 220 В**
* **Стабилизированный источник питания**
* **Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением**
* **Защита аккумуляторной батареи от переполюсовки подключения**
* **Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда**
* **Защита аккумуляторной батареи от чрезмерного заряда**
* **Защита нагрузки от аварии источника питания**
* **Световая индикация: состояние линии 220 В, переход на питание от аккумуляторной батареи**

Профессиональный блок бесперебойного питания ST-PS102DIN с креплением на DIN-рейку предназначен для снабжения высококачественным электропитанием устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и другого оборудования с напряжением 12 В постоянного тока.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** | **ST-PS102DIN** |
| **Входное напряжение:** | ~ 190–260 В, 50 Гц |
| **Выходное напряжение (~220 В):** | 12–14 В постоянного тока |
| **Выходное напряжение (батарея):** | 10,5–12 В постоянного тока |
| **Выходной ток:** | 2 А (кратковременно 2,2 А) |
| **Ток заряда аккумулятора:** | Максимум 0,5 А |
| **Напряжение защиты батареи:** | 10,5 В |
| **Стабилизация напряжения:** | Да |
| **Защита от короткого замыкания:** | Да |
| **Защита от глубокого разряда:** | Да |
| **Защита от чрезмерного заряда:** | Да |
| **Защита от переполюсовки батареи:** | Да |
| **Защита нагрузки:** | Да |
| **Диапазон рабочих температур:** | От -20 до +50 °С |
| **Диапазон рабочей влажности:** | 20%–80% |
| **Габариты:** | 27 х 93 х 56 мм |