
# Коммутатор NBLS-0604H



# Основные возможности

* Коммутатор 2 уровня
* Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at
* Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X
* 4 порта PoE

# Комплектация

* Коммутатор NBLS-0604H
* Руководство по эксплуатации
* Адаптер питания

# Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **NBLS-0604H** |
| **Система** | |
| Интерфейсы | 2\*порта 10/100 Base-T (Uplink)  4\*порта 10/100 Base-T (PoE) |
| Power-over-Ethernet | Порт №1 – до 60Вт, порты №2-4 – до 30Вт на порт |
| PoE бюджет | всего 60Вт |
| PoE протоколы | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE |
| **Электропитание** | |
| Питание | DC 51В/ 1.25A |
| **Условия эксплуатации** | |
| Рабочие условия | -10 ~ +50°C, относительная влажность 10%~90% |
| **Общие данные** | |
| Размеры | 130мм × 85мм × 26мм |
| Вес | 0,3кг |