# Коммутатор NBLS-0604H



# Основные возможности

* Коммутатор 2 уровня
* Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at
* Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X
* 4 порта PoE

# Комплектация

* Коммутатор NBLS-0604H
* Руководство по эксплуатации
* Адаптер питания

# Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель**  | **NBLS-0604H**  |
| **Система**  |
| Интерфейсы  | 2\*порта 10/100 Base-T (Uplink) 4\*порта 10/100 Base-T (PoE)  |
| Power-over-Ethernet  | Порт №1 – до 60Вт, порты №2-4 – до 30Вт на порт  |
| PoE бюджет  | всего 60Вт  |
| PoE протоколы  | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE  |
| **Электропитание**  |
| Питание  | DC 51В/ 1.25A  |
| **Условия эксплуатации**  |
| Рабочие условия  | -10 ~ +50°C, относительная влажность 10%~90%  |
| **Общие данные**  |
| Размеры  | 130мм × 85мм × 26мм  |
| Вес  | 0,3кг  |