**Предохранитель ST-PS010FS**

* **Цилиндрические контакты**
* **Стеклянный корпус**

Предохранитель используется для защиты индивидуальных выходных каналов блоков питания.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** | **ST-PS010FS** |
| **Номинальный ток:** | 1,0 А |
| **Диапазон рабочих температур:** | От -60 до +85 °С |
| **Габаритные размеры:** | 20 х ∅5 мм |