**Считыватели карт** **ST-CR312S-BK, ST-CR312S-WT**

******

* **Вандалозащищенный дизайн**
* **Дистанционная идентификация пользователей**
* **Считыватель поддерживает карты формата MIFARE UID 4B и UID 7B**
* **Световая и звуковая индикация**
* **Влаго/пылезащищенный корпус IP68**

Считыватели ST-CR312S-BK и ST-CR312S-WT предназначены для работы в составе системы контроля доступа с картами формата MIFARE и идеально подходят для бюджетных решений с высокими требованиями к надежности. Благодаря особому конструктивному исполнению, эти считыватели могут эксплуатироваться, как в помещении, так и на улице. Прочный пластиковый корпус и защищенная компаундом электронная часть обеспечивают работоспособность в любых погодных условиях, а также высокий уровень вандалозащищенности. Считыватели имеют выход Виганд, что гарантирует их совместимость с любой системой контроля доступа, поддерживающей формат Виганд.

**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель:** | **ST-CR312S-BK** | **ST-CR312S-WT** |
| **Цвет:** | Черный | Белый |
| **Считыватель:** | MIFARE | |
| **Расстояние считывания:** | 3–8 см | |
| **Клавиатура** | Нет | |
| **Интерфейсы:** | MIFARE UID 4B: Виганд 34; MIFARE UID 7B: Виганд 58 | |
| **Питание:** | 10–14 В (DC), не более 60 мА | |
| **Диапазон рабочих температур:** | От -40 до +60 °С | |
| **Диапазон рабочей влажности:** | 10%–99% | |
| **Класс защиты:** | IP68 | |
| **Габариты:** | 106 x 51 x 20 мм | |