**Блок питания ST-PS110RM-BK**

* **Стабилизированный источник питания**
* **8 выходных каналов с индивидуальной защитой**
* **Цифровой дисплей для отображения выходного напряжения и тока потребления на группу из 8 каналов**
* **Регулировка выходного напряжения на группу из 8 каналов**
* **Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением**
* **Защита нагрузки от аварии источника питания**
* **Световая индикация о состоянии линии 220 В и каждого выходного канала 12 В**
* **Металлический корпус для монтажа в стойку 19”, занимает 1U**



Профессиональный блок питания ST-PS110RM-BK предназначен для высококачественного электропитания напряжением 12 В постоянного тока оборудования видеонаблюдения и других устройств без необходимости резервирования питания. Индивидуальная защита для каждого выходного канала с помощью самовосстанавливающихся предохранителей обеспечивает независимость питания подключаемых устройств.

**Удобство настройки и эксплуатации**

Блок питания имеет регулировку выходного напряжения для каждой группы из 8 каналов, что позволяет настроить компенсацию падения напряжения в кабеле питания устройств. Цифровой дисплей для каждой группы из 8 каналов, отображающий выходное напряжение и ток потребления, обеспечивает удобство настройки, эксплуатации и обслуживания.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** | **ST-PS110RM-BK** |
| **Выходные каналы:** | 8 |
| **Входное напряжение:** | ~ 190–240 В, 50 Гц |
| **Выходное напряжение:** | 12–14 В постоянного тока |
| **Выходной ток:**  | 10 А (пик 11 А) |
| **Выходной ток на канал:** | 1,6 А |
| **Стабилизация напряжения:** | Да |
| **Защита от короткого замыкания:** | Да |
| **Защита нагрузки:** | Да |
| **Диапазон рабочих температур:** | От -20 до +50 °С |
| **Диапазон рабочей влажности:** | 20%–80% |
| **Габариты корпуса:** | 483 х 250 х 44 мм |