**Дополнительный радиопередатчик ST-RC427TR**

Дополнительный передатчик-брелок ST-RC427TR предназначен для использования совместно с комплектами приемников с динамическим кодом. Носимый передатчик ST-RC427TR может использоваться для дистанционного управления какими-либо устройствами. При совместной работе с одноканальными приемниками кнопки каналов могут независимо использоваться со своими индивидуальными приемниками.

Динамический код обеспечивает более безопасный радиообмен между брелоком-передатчиком и приемником и не допускает простого копирования брелока, как это возможно с брелоками со статическим кодом.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** | **ST-RC427TR** |
| **Кодировка:** | Динамическая |
| **Количество каналов:** | 2 |
| **Рабочая частота:**  | 433,92 МГц |
| **Мощность:** | < 10 мВт |
| **Расстояние срабатывания:** | До 30 м при прямой видимости |
| **Режим работы:** | Следящий, импульсный, триггерный (зависит от приемника) |
| **Питание:** | Заменяемый элемент питания CR2016, 3 В |
| **Диапазон рабочих температур:** | От 0 до +45 °С |
| **Диапазон рабочей влажности:** | 20%–80% |
| **Габариты:** | 60 х 29 х 12 мм  |